**Raccordo Orte-Terni: verifiche tecniche sul dissesto che ha interessato la SS 675**

Il traffico in uscita dalla A1 e diretto a Terni può utilizzare lo svincolo di Orte

A seguito di un dissesto stradale lungo la Strada Statale 675, tra il casello autostradale di Orte e la strada statale 675 “Umbro-Laziale” in direzione Terni, ANAS informa con un [comunicato](https://www.stradeanas.it/it/lazio-anas-proseguono-le-verifiche-tecniche-sul-dissesto-che-ha-interessato-la-ss675-racc-nel) di avere disposto verifiche tecniche e rilievi sul dissesto.

Dai primi accertamenti eseguiti sul posto dai tecnici ANAS, risulta che lo smottamento che ha causato l’apertura di una cavità sul piano viabile è stato provocato dalla rottura di un attraversamento idraulico non più in uso, posto in profondità in corrispondenza della carreggiata e non a servizio dell’infrastruttura. Sulla base dei rilievi in corso, ANAS elaborerà il progetto dei lavori di ripristino.

Pertanto, il traffico in uscita dall’autostrada A1 (Orte) e diretto verso Terni/Perugia/E45 può utilizzare in alternativa lo svincolo di Orte, segnalato sul posto, per immettersi sulla SS 675.

Saranno inoltre eseguiti interventi di manutenzione per il rifacimento del piano viabile sulla carreggiata in direzione Orte, all’altezza del chilometro 30,850.

Per consentire i lavori, la carreggiata sarà interdetta al transito. Il traffico diretto verso l’Autostrada A1 potrà utilizzare lo svincolo successivo per l’autostrada al chilometro 32,908.

ANAS precisa che il completamento è previsto entro venerdì 30 ottobre.

**Riferimenti:**

Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – trasporti@confindustria.umbria.it

Andrea Dominici - T. 0744 443418 - C. 338 6278499 - dominici@confindustria.umbria.it

Andrea Di Matteo - T. 075 5820227 - C. 335 1215606 - dimatteo@confindustria.umbria.it

Pubblicata il 22/10/2020