**SS 675 Umbro-Laziale. Riaperta la carreggiata in direzione Terni**

Istituito uno scambio di carreggiata all’altezza della voragine verificatasi lo scorso novembre

ANAS informa con un [comunicato](https://www.stradeanas.it/it/lazio-anas-riaperta-la-carreggiata-direzione-terni-lungo-la-ss675-racc) che è stata riaperta la carreggiata in direzione Terni della SS 675 Racc., chiusa lo scorso novembre in seguito ad un dissesto del piano viabile tra il casello autostradale di Orte e la strada statale 675 “Umbro Laziale”, in direzione Terni.

All’altezza della voragine è stato istituito uno scambio di carreggiata per consentire il traffico dei veicoli.

Lo smottamento che ha causato l’apertura di una cavità sul piano viabile è stato provocato – informa Ansa – dalla rottura di un attraversamento idraulico, dove proseguono gli interventi di ripristino. Sul tratto sono inoltre stati eseguiti i lavori di rifacimento profondo della pavimentazione nella carreggiata in direzione Terni/Perugia.

ANAS ipotizza la riapertura totale del tratto, in entrambe le direzioni, prima delle festività natalizie.

Il traffico proveniente da Terni/Perugia/E45 e diretto verso l’Autostrada A1 potrà utilizzare lo svincolo successivo (Orte/Caldare) al chilometro 32,908, segnalato sul posto.

**Riferimenti:**

Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – trasporti@confindustria.umbria.it

Andrea Dominici - T. 0744 443418 - C. 338 6278499 - dominici@confindustria.umbria.it

Andrea Di Matteo - T. 075 5820227 - C. 335 1215606 - dimatteo@confindustria.umbria.it

Pubblicata il 04/12/2020